76. OXIMETRO DE PULSO

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FOLIO |  | | PARTIDA |  | CLAVE DE CUADRO ESTATAL |  |
| ÁREA REQUIRENTE | SECRETARÍA DE SALUD JALISCO | | | | | |
| DESCRIPCIÓN  TÉCNICA: | DISPOSITIVO EN DISEÑO MINIATURA PARA LA MONITORIZACIÓN CONTINUA DE SPO2 Y FRECUENCIA DE PULSO.   1. PARA PACIENTES ADULTO, PEDIÁTRICO. 2. PANTALLA OLED DE ALTA RESOLUCIÓN. 3. ALARMAS AUDIBLES Y VISIBLES AJUSTABLES. 4. MODO CONTINUO. 5. RANGO DE OXIGENACIÓN 70 A 100%. 6. RANGO DE PULSO 30 A 250 PPM. 7. MODOS DE DISPLAY. 8. INDICE DE PERFUSION 0.2 A 20% | | | | | |
| ACCESORIOS | CANT | DESCRIPCIÓN | | | | |
|  |  | | | | |
|  |  | | | | |
| INSTALACIÓN: | N/A | DESCRIPCIÓN | | | | |
|  |  | | | | |
| DOCUMENTOS PARA ENTREGAR Y REQUISITOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA: | | | | | | |
| APEGARSE A LO SOLICITADO ENE EL ANEXO 1 CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| RESPONSABLE DEL REQUERIMIENTO |  |