180. MESA PUENTE

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FOLIO |  | | PARTIDA |  | CLAVE DE CUADRO ESTATAL |  |
| ÁREA REQUIRENTE | SECRETARÍA DE SALUD JALISCO | | | | | |
| DESCRIPCIÓN  TÉCNICA: | 1. RUEDAS GEMELAS DE 2" DE DIÁMETRO, CON FRENO. 2. CUBIERTA DE LÁMINA DE ALTO IMPACTO EN MELAMINA O PLÁSTICO ABS, COLOR A ELEGIR POR EL ÁREA REQUIRENTE. 3. COLUMNA TELESCÓPICA, DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20, BLOQUEABLE A DISTINTAS ALTURAS MEDIANTE UNA MANETA DE ACCIONAMIENTO MANUAL. 4. DIMENSIONES: 120 X 40 CM 5. ALTURA VARIABLE DE 110 CM (+- 5 CM). 6. BASE EN FORMA DE U DE BAJO PERFIL. 7. FÁCILMENTE LAVABLE | | | | | |
| ACCESORIOS | CANT | DESCRIPCIÓN | | | | |
|  |  | | | | |
|  |  | | | | |
| INSTALACIÓN: | N/A | DESCRIPCIÓN | | | | |
|  |  | | | | |
| DOCUMENTOS PARA ENTREGAR Y REQUISITOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA: | | | | | | |
| APEGARSE A LO SEÑALADO EN EL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS. | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| RESPONSABLE DEL REQUERIMIENTO |  |