25. SILLA EJECUTIVA PARA VISITA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FOLIO |  | | PARTIDA |  | CLAVE DE CUADRO ESTATAL |  |
| ÁREA REQUIRENTE | SECRETARÍA DE SALUD JALISCO | | | | | |
| DESCRIPCIÓN TÉCNICA: | DEFINICIÓN:  SILLA EJECUTIVA PARA VISITAS  1. DESCRIPCIÓN TÉCNICA:  1.1 SILLA EJECUTIVA PARA VISITA, CON RESPALDO BAJO, EN SOFT REVOLVING LEATHER, EN COLOR NEGRO.  1.2 BASE EN TRINEO DE ACERO TUBULAR RECTANGULAR REDONDO DE 1 1/2 " DE DIÁMETRO, CALIBRE 14; CON TERMINADO EN CROMO. LOS BRAZOS SERÁN PARTE DE LA BASE TRINEO.  1.3 ASIENTO Y RESPALDO BAJO DE UN SOLO CORTE TENSADO CON LA ESTRUCTURA PARA DAR UNA SUSPENSIÓN ÚNICA Y ADAPTARSE AL CUERPO SUAVE ACOJINADO CON HULE ESPUMA LAMINADA FLEXIBLE; TODA LA ESTRUCTURA ES DE ACERO TUBULAR CON TERMINADO EN CROMO.  1.4 BRAZOS DE ALUMINIO FUNDIDO Y PULIDOS CON TERMINADO EN CROMO.  1.5 COLOR NEGRO.  1.6 PESO DE RESISTENCIA: MÍNIMO 120 KG. PESO MÁXIMO DE RESISTENCIA: 160 KG.  1.7 DIMENSIONES: 58 X 60 X 100 CM (+- 3 CM) | | | | | |
| ACCESORIOS | CANT | DESCRIPCIÓN | | | | |
|  |  | | | | |
|  |  | | | | |
| INSTALACIÓN: | N/A | DESCRIPCIÓN | | | | |
|  |  | | | | |
| DOCUMENTOS PARA ENTREGAR Y REQUISITOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA: | | | | | | |
| APEGARSE A LO SEÑALADO EN EL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS. | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| RESPONSABLE DEL REQUERIMIENTO |  |