29. TABURETE DE TAREPIA NEUMÁTICO

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FOLIO |  | | PARTIDA |  | CLAVE DE CUADRO ESTATAL |  |
| ÁREA REQUIRENTE | SECRETARÍA DE SALUD JALISCO | | | | | |
| DESCRIPCIÓN TÉCNICA: | DEFINICIÓN: TABURETE DE TERAPIA NEUMÁTICO  DESCRIPCIÓN TÉCNICA:   1. TABURETE REGULABLE EN ALTURA. 2. RUEDAS GIRATORIAS. 3. BASE DE CINCO PATAS PARA ESTABILIDAD. 4. CUBIERTA DE VINILO DEL ASIENTO DEL TABURETE FÁCIL DE LIMPIAR. 5. CAPACIDAD DE PESO DE 300 LIBRAS. | | | | | |
| ACCESORIOS | CANT | DESCRIPCIÓN | | | | |
|  |  | | | | |
|  |  | | | | |
| INSTALACIÓN: | N/A | DESCRIPCIÓN | | | | |
|  |  | | | | |
| DOCUMENTOS PARA ENTREGAR Y REQUISITOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA: | | | | | | |
| APEGARSE A LO SEÑALADO EN EL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| RESPONSABLE DEL REQUERIMIENTO |  |