59. ANALIZADOR MÉDICO DE COMPOSICIÓN CORPORAL EN POSICIÓN HORIZONTAL.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FOLIO |  | | PARTIDA |  | CLAVE DE CUADRO ESTATAL |  |
| ÁREA REQUIRENTE | SECRETARÍA DE SALUD JALISCO | | | | | |
| DESCRIPCIÓN  TÉCNICA: | DEFINICIÓN:  ANALIZADOR MÉDICO DE COMPOSICIÓN CORPORAL EN POSICIÓN HORIZONTAL.  DESCRIPCIÓN TÉCNICA:  1. SISTEMA DE PLETISMOGRAFÍA DE DESPLAZAMIENTO DE AIRE.  2. ANALIZADOR MÉDICO DE LA COMPOSICIÓN CORPORAL (MBCA) PARA DETERMINAR LA COMPOSICIÓN CORPORAL ACOSTADO.  3.ANÁLISIS PORTÁTIL DE COMPOSICIÓN CORPORAL.  4. PORTÁTIL.  5. PANTALLA TACTIL AL MENOS DE 7”  6. MONITOR TÁCTIL CON CONEXIÓN MEDIANTE ETHERNET.  7. CAPACIDAD PARA MÁS DE 100,000 MEDICIONES.  8. PARÁMETROS DE MEDICIÓN: ANÁLISIS DE VECTOR DE IMPEDANCIA (BIVA), CHART DE COMPOSICIÓN CORPRAL (BCC), ÍNDICE DE MASA CORPORAL (IMC), AGUA EXTRACELULAR (EW), AGUA CORPORAL TOTAL (TBW), AGUA INTRACELULAR (ICW), HIDRATACIÓN (HYD), MASA MAGRA (FFM), MASA GRASA (FM), MASA MUSCULAR ESQUELETICA (SMM),GRASA VISCERAL, ÁNGULO DE FASE, CONSUMO ENERGÉTICO TOTAL, ENERGÍA ALMACENADA EN EL CUERPO, CONSUMO DE ENERGÍA EN REPOSO.  9. TEIMPO DE MEDICIONES EN 30 SEGUNDOS COMO MÁXIMO.  10. INTERFACES : USB 2.0, ETHERNET (10/100 BASE-T)  11. VALIDACIÓN POR ETNIA, EDAD Y GÉNERO.  12. SOFTWARE DE LA MARCA DEL EQUIPO OFERTADO. | | | | | |
| ACCESORIOS | CANT | DESCRIPCIÓN | | | | |
| 1 | SOPORTE MÓVIL CON CESTA | | | | |
|  |  | | | | |
| INSTALACIÓN: | N/A | DESCRIPCIÓN | | | | |
|  |  | | | | |
| DOCUMENTOS PARA ENTREGAR Y REQUISITOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA: | | | | | | |
| APEGARSE A LO SEÑALADO EN EL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS. | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| RESPONSABLE DEL REQUERIMIENTO |  |