91. TINA DE REMOLINO

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FOLIO |  | PARTIDA | |  | CLAVE DE CUADRO ESTATAL |  |
| ÁREA REQUIRENTE | SECRETARÍA DE SALUD JALISCO | | | | | |
| DESCRIPCIÓN  TÉCNICA: | DESCRIPCIÓN TÉCNICA:   1. MOTOR DE TURBINA DE 3/4 CABALLO DE FUERZA. 2. CONSTRUCCIÓN DE ACERO INOXIDABLE (CALIBRE PESADO, TIPO 304). 3. BORDES DE TANQUE REFORZADOS. 4. FONDOS CÓNCAVOS SIN COSTURAS. 5. TERMÓMETRO CON ESCALA DOBLE (FAHRENHEIT Y CELSIUS) CON CALIBRACIÓN AJUSTABLE. 6. CON COBERTURA COMPLETA EN LAS ÁREAS DE LA ESPALDA, LA CADERA Y LOS HOMBROS. 7. TURBINA DE HIDROMASAJE CON TURBINA ¾ CABALLO DE FUERZA. 8. CICLOS DE 3530 PM Y FLECHA ESTABILIZADORA. | | | | | |
| ACCESORIOS | CANT | | DESCRIPCIÓN | | | |
|  | | | |
|  | | | |
| INSTALACIÓN: | N/A | | DESCRIPCIÓN | | | |
|  | | | |
| DOCUMENTOS PARA ENTREGAR Y REQUISITOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA: | | | | | | |
| APEGARSE A LO SEÑALADO EN EL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS. | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| RESPONSABLE DEL REQUERIMIENTO |  |